Kvalifikačný štandard pre ISDV

Odborné vedomosti	Odborné zručnosti	

TESÁR – má/vie:	
TESÁR – je zručný v oblasti /vie:	

-	orientovať sa v stavebných výkresoch, stavebnej dokumentácii a v odbornej terminológii,
-	orientovať sa v jednotlivých druhoch šikmých striech budov,
-	orientovať sa v realizačných výkresoch pre zhotovenie, montáž, demontáž a opravu  tesárskych konštrukcií šikmých striech,
-	vymenovať druhy a vysvetliť vlastnosti materiálov používaných na tesárske konštrukcie krovov,
-	charakterizovať druhy drevených, kovových 
a plastových spojovacích prostriedkov pri zhotovení krovov,
-	vysvetliť dopravu, manipuláciu a skladovanie materiálov  a určiť spotrebu materiálu pre zhotovenie tesárskych prác,
-	poznať ručné a mechanizované náradie, nástroje, pomôcky, stroje a zariadenia a technologický postup  opracovania materiálov používaných pri tesárskych prácach,
-	popísať technologické postupy ručného opracovania dreva, materiálov na báze dreva a kovov,
-	opísať tvary a časti šikmých striech,
-	určiť konštrukčné prvky krovov a ich funkciu,
-	popísať druhy tesárskych spojov používaných na zhotovenie krovov z doskového, hraneného, polohraneného reziva, materiálov na báze dreva a guľatiny,
-	vysvetliť postup orysovania a vyviazania krovov sedlových, valbových, polvalbových, pultových, stanových striech, vikierov a i.)
-	opísať technologické postupy zhotovenia  tesárskych viazaných konštrukcií krovov (hambálková a ránková sústava, stojatá, ležatá a úsporná ležatá stolica),
-	vysvetliť zásady latovania a debnenia šikmých striech jednotlivých krytín stanovených výrobcom,
-	oboznámiť sa s úspornými konštrukciami zastrešenia (priehradové a plnostenné nosníky),
-	vysvetliť príčiny  porúch tesárskych viazaných konštrukcií,
-	oboznámiť sa s aktuálnymi pracovnými predpismi BOZP, hygieny práce, ochrany pred požiarom, ochrany životného prostredia a pri práci vo výškach súvisiacimi s tesárskymi prácami na konštrukciách krovov,

-	oboznámiť sa s realizačnými výkresmi betónových a oceľobetónových konštrukcií budov,
-	vymenovať druhy a vysvetliť vlastnosti materiálov používaných na zhotovenie paženia výkopov a debnenia betónových a oceľobetónových konštrukcií budov,
-	opísať druhy drevených a kovových spojovacích prostriedkov a ich použitie pri debnení a pažení,
-	vysvetliť postup výpočtu spotreby materiálu pre zhotovenie jednotlivých druhov paženia a debnenia,
-	poznať druhy a údržbu ručného a mechanizovaného náradia, nástrojov,  pomôcok,  strojov a zariadení používaných pri zhotovovaní paženia a debnenia,
-	popísať technologický postup opracovania dreva a kovov ručným a mechanizovaným náradím a pomôckami pri zhotovovaní paženia a debnenia,
-	oboznámiť sa s druhmi tesárskych spojov doskového, hraneného, polohraneného reziva a guľatiny na zhotovenie paženia a debnenia,
-	opísať druhy a časti dreveného paženia a   pracovný postup ich výroby a montáže,
-	popísať druhy a časti debnenia, ich funkciu a použitie, 
-	vysvetliť pracovný postup výroby, montáže a demontáže debnenia z reziva a dielcov na báze dreva betónových a oceľobetónových konštrukčných prvkov (základy - pásy, pätky; steny, stĺpy, piliere, dosky, prievlaky, preklady, schody),
-	charakterizovať  systémové debnenia, ich druhy, materiály, konštrukciu, moduly prvkov debnenia, výhody, postup montáže a demontáže, kontrolu kvality paženia a debnenia,
-	oboznámiť sa s aktuálnymi predpismi BOZP, hygieny práce, ochrany pred požiarom, ochrany životného prostredia, pri zhotovení paženia a debnenia vo výkopoch aj pri práci vo výškach
-	orientovať sa v stavebných výkresoch,  
stavebnej dokumentácii a odbornej terminológii,
-	vymenovať druhy a vlastnosti materiálov používaných na zhotovenie lešenia,
-	popísať základné prvky lešenia, spôsoby ich spájania, druhy spájacích prostriedkov a požiadavky na lešenie,
-	popísať technologické postupy ručného opracovania dreva a kovov,
-	zdôvodniť požiadavky na lešenie,
-	vysvetliť postup výpočtu spotreby materiálu ( lešenárskych prvkov) pre zhotovenie lešenia budov,
-	poznať ručné a mechanizované náradie, nástroje a pomôcky na montáž a demontáž lešenia,
-	vysvetliť konštrukciu, tesárske spoje, výrobu, montáž a demontáž dreveného lešenia (kozové, stĺpikové, lavicové, vysunuté),
-	vysvetliť základný technologický postup montáže a demontáže pevného a posuvného lešenia (rúrkové, Haki), 
-	orientovať sa v jednotlivých druhoch systémového debnenia aj v tvaroch stavebných konštrukcií, pre zhotovenie debnenia (Rux, Layher, Peri)
-	poznať konštrukciu lanového lešenia (lávky, klietky),  ochranného lešenia (striešky, siete, ohradenie)a zásady ich montáže, 
-	vysvetliť zásady kontroly lešení,
-	oboznámiť sa s aktuálnymi predpismi BOZP, hygieny práce, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia 
pri lešenárskych prácach.

	
-	čítať  realizačné výkresy striech a ich tesárskych konštrukcií krovov, používať odbornú terminológiu,
-	pripraviť a skontrolovať pracovisko,
-	posudzovať kvalitu používaných materiálov na zhotovenie krovov,
-	navrhovať pracovné postupy zhotovenia, montáže, demontáže a opráv tesárskych konštrukcií,
-	používať vhodné ručné a mechanizované náradie, nástroje a pomôcky na opracovanie dreva a iných materiálov,
-	obsluhovať a vykonávať údržbu strojov a zariadení používaných pri tesárskych prácach, 
-	vypočítať spotrebu materiálu pre zhotovenie jednotlivých druhov tesárskych konštrukcií krovov,
-	merať, orysovať a ručne opracovávať drevo 
a kovy pri zhotovení krovov,
-	orysovať a  zhotovovať tesárske spoje krovov z doskového, hraneného, polohraneného reziva, guľatiny a materiálov na báze dreva,
-	spájať materiály drevenými, kovovými a plastovými spojovacími prostriedkami používanými pri montáži krovov,
-	zhotovovať  tesársky viazané konštrukcie krovov (hambálková sústava, ránková, stojatá a ležatá stolica, úsporná ležatá stolica, krovy sedlových, valbových, polvalbových, pultových, stanových striech, vikierov a i.)
-	zhotovovať  latovanie a debnenie šikmých striech pre jednotlivé krytiny podľa výrobcu,
-	osadzovať a kotviť úsporné konštrukcie zastrešenia (priehradové a plnostenné nosníky),
-	opravovať tesársky viazané konštrukcie,
-	kontrolovať kvalitu jednotlivých prvkov a hotových tesárskych konštrukcií,
-	dodržiavať predpisy BOZP, hygienu práce, protipožiarnu ochranu a ochranu životného prostredia pri práci na konštrukciách krovov a práci vo výškach, 
-	likvidovať a recyklovať odpad vznikajúci pri výrobe, montáži a oprave tesárskych     konštrukcií krovov.
-	čítať realizačné výkresy betónových a oceľobetónových konštrukcií, používať odbornú terminológiu,
-	pripraviť a skontrolovať pracovisko,
-	posudzovať kvalitu a navrhnúť správny pracovný postup opracovania používaných materiálov na zhotovenie paženia a debnenia,
-	navrhovať pracovné postupy zhotovenia, montáže, demontáže a opráv tesárskeho paženia a debnenia,
-	používať vhodné ručné a mechanizované náradie, nástroje a pomôcky na opracovanie dreva a iných materiálov,
-	vypočítať spotrebu materiálu pre zhotovenie jednotlivých druhov pažení a debnení,
-	používať a robiť údržbu  ručného a mechanizovaného náradia, nástrojov,  pomôcok,  strojov a zariadení používaných pri zhotovovaní paženia a debnenia,
-	obsluhovať a vykonávať údržbu strojov a zariadení pri tesárskych prácach,
-	merať, orysovať a ručne opracovávať drevo 
a kovy,
-	zhotovovať tesárske spoje doskového, hraneného,  polohraneného reziva a guľatiny na zhotovenie paženia a debnenia,
-	vyrábať a montovať drevené paženia,
-	vyrábať, montovať a demontovať tesárske debnenia betónových a oceľobetónových konštrukčných prvkov (základy - pásy, pätky, steny, stĺpy, dosky, prievlaky, preklady, schody),
-	navrhnúť skladbu jednotlivých prvkov systémového debnenia pre základné prvky stavebných oceľobetónových konštrukcií, správne ich montovať a demontovať,
-	kontrolovať hotové debnenia a porovnávať ich s realizačnými výkresmi betónových a oceľobetónových konštrukcií,
-	manipulovať, zabezpečovať údržbu 
a skladovať systémové debnenie,
-	dodržiavať predpisy BOZP, hygienu práce, protipožiarnu ochranu a ochranu životného prostredia pri práci na pažení, debnení, práci vo výkopoch a vo výškach,
-	likvidovať a recyklovať odpady vznikajúce 
-	pri výrobe, montáži a demontáži  tesárskych debnení.
-	kontrolovať a pripravovať pracovisko pre lešenárske práce,
-	posudzovať kvalitu a navrhnúť správny pracovný postup opracovania používaných materiálov na zhotovenie dreveného lešenia,
-	vypočítať spotrebu  materiálu (lešenárskych prvkov pre zhotovenie jednotlivých druhov lešení,
-	merať, orysovať a ručne opracovávať drevo 
a kovy,
-	zhotovovať  tesárske spoje doskového, hraneného, polohraneného reziva a guľatiny na zhotovenie tesárskeho lešenia,
-	navrhovať pracovné postupy zhotovenia, montáže, demontáže a opráv tesárskeho lešenia (kozové, stĺpikové, lavicové, vysunuté a i.),
-	používať vhodné ručné a mechanizované náradie, nástroje a pomôcky na opracovanie dreva a iných materiálov, na montáž a demontáž lešení,
-	robiť údržbu  ručného a mechanizovaného náradia, nástrojov,  pomôcok,  strojov a zariadení používaných pri zhotovovaní dreveného lešenia, jeho montáži a demontáži,
-	montovať a demontovať rúrkové lešenie  (stabilné, pojazdné, výťahové veže) a lešenie HAKI,
-	montovať, demontovať  a uskladňovať nové druhy lešení (Rux, Layher, Peri a i.),
-	montovať a demontovať lanové (lávky, klietky) a ochranné lešenia  (striešky, siete, ohradenie),
-	kontrolovať lešenie počas montáže, práce na lešení a demontáže,
-	vypracovať záznamy o kontrole lešenia,
-	dodržiavať  predpisy BOZP, hygieny práce, protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia pri lešenárskych prácach,
likvidovať a recyklovať odpad vznikajúci pri výrobe, montáži a demontáži drevených lešení.