Názov kvalifikácie:	Tesár	
Číselné označenie kvalifikácie
kód SK ISCO- 08:	
7115001	
Povolanie, ktorého sa kvalifikácia týka:	7115 Tesári a stavební stolári	
Druh kvalifikácie:	Úplná kvalifikácia	
		
Kvalifikačný štandard:	je súhrn vedomostí, zručností a schopností potrebných na nadobudnutie príslušnej čiastočnej kvalifikácie a úplnej kvalifikácie. 
Stanovuje odborné vedomosti a odborné zručnosti potrebné na výkon povolania, ktorého sa kvalifikácia týka. 
Všeobecné vedomosti a spôsobilosti sú neoddeliteľnou súčasťou nadobudnutia každej kvalifikácie. Ich úroveň zodpovedá príslušnej úrovni štátneho a školského vzdelávacieho programu pre daný  učebný alebo študijný odbor.	
Hodnotiaci štandard:	je súhrn kritérií, organizačných a metodických postupov, materiálnych, technických a priestorových predpokladov na overovanie a hodnotenie dosiahnutej odbornej spôsobilosti podľa stanovených kvalifikačných štandardov. 
Súčasťou hodnotenia odbornej spôsobilosti je preukázanie všeobecných vedomostí a spôsobilostí na príslušnej úrovni štátneho a školského vzdelávacieho programu pre daný  učebný alebo študijný odbor. Organizačné a metodické postupy pri hodnotení sú v súlade s kritériami hodnotenia vzdelávacích výstupov popísaných na príslušnej úrovni štátneho a školského vzdelávacieho programu pre daný učebný alebo študijný odbor, rovnako to platí aj pre materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie skúšky. 	
Odporúčaný rozsah akreditovaného vzdelávacieho programu pre nadobudnutie danej kvalifikácie:	
450 hodín	
Z toho teoretická príprava:
Z toho praktická príprava:	150 hodín

300 hodín	
Doklad o nadobudnutej kvalifikácii: 	Osvedčenie o úplnej kvalifikácii 	

Kvalifikačný štandard pre ISDV

Odborné vedomosti	Odborné zručnosti	

TESÁR – má/vie:	
TESÁR – je zručný v oblasti /vie:	

-	orientovať sa v stavebných výkresoch, stavebnej dokumentácii a v odbornej terminológii,
-	orientovať sa v jednotlivých druhoch šikmých striech budov,
-	orientovať sa v realizačných výkresoch pre zhotovenie, montáž, demontáž a opravu  tesárskych konštrukcií šikmých striech,
-	vymenovať druhy a vysvetliť vlastnosti materiálov používaných na tesárske konštrukcie krovov,
-	charakterizovať druhy drevených, kovových 
a plastových spojovacích prostriedkov pri zhotovení krovov,
-	vysvetliť dopravu, manipuláciu a skladovanie materiálov  a určiť spotrebu materiálu pre zhotovenie tesárskych prác,
-	poznať ručné a mechanizované náradie, nástroje, pomôcky, stroje a zariadenia a technologický postup  opracovania materiálov používaných pri tesárskych prácach,
-	popísať technologické postupy ručného opracovania dreva, materiálov na báze dreva a kovov,
-	opísať tvary a časti šikmých striech,
-	určiť konštrukčné prvky krovov a ich funkciu,
-	popísať druhy tesárskych spojov používaných na zhotovenie krovov z doskového, hraneného, polohraneného reziva, materiálov na báze dreva a guľatiny,
-	vysvetliť postup orysovania a vyviazania krovov sedlových, valbových, polvalbových, pultových, stanových striech, vikierov a i.)
-	opísať technologické postupy zhotovenia  tesárskych viazaných konštrukcií krovov (hambálková a ránková sústava, stojatá, ležatá a úsporná ležatá stolica),
-	vysvetliť zásady latovania a debnenia šikmých striech jednotlivých krytín stanovených výrobcom,
-	oboznámiť sa s úspornými konštrukciami zastrešenia (priehradové a plnostenné nosníky),
-	vysvetliť príčiny  porúch tesárskych viazaných konštrukcií,
-	oboznámiť sa s aktuálnymi pracovnými predpismi BOZP, hygieny práce, ochrany pred požiarom, ochrany životného prostredia a pri práci vo výškach súvisiacimi s tesárskymi prácami na konštrukciách krovov,

-	oboznámiť sa s realizačnými výkresmi betónových a oceľobetónových konštrukcií budov,
-	vymenovať druhy a vysvetliť vlastnosti materiálov používaných na zhotovenie paženia výkopov a debnenia betónových a oceľobetónových konštrukcií budov,
-	opísať druhy drevených a kovových spojovacích prostriedkov a ich použitie pri debnení a pažení,
-	vysvetliť postup výpočtu spotreby materiálu pre zhotovenie jednotlivých druhov paženia a debnenia,
-	poznať druhy a údržbu ručného a mechanizovaného náradia, nástrojov,  pomôcok,  strojov a zariadení používaných pri zhotovovaní paženia a debnenia,
-	popísať technologický postup opracovania dreva a kovov ručným a mechanizovaným náradím a pomôckami pri zhotovovaní paženia a debnenia,
-	oboznámiť sa s druhmi tesárskych spojov doskového, hraneného, polohraneného reziva a guľatiny na zhotovenie paženia a debnenia,
-	opísať druhy a časti dreveného paženia a   pracovný postup ich výroby a montáže,
-	popísať druhy a časti debnenia, ich funkciu a použitie, 
-	vysvetliť pracovný postup výroby, montáže a demontáže debnenia z reziva a dielcov na báze dreva betónových a oceľobetónových konštrukčných prvkov (základy - pásy, pätky; steny, stĺpy, piliere, dosky, prievlaky, preklady, schody),
-	charakterizovať  systémové debnenia, ich druhy, materiály, konštrukciu, moduly prvkov debnenia, výhody, postup montáže a demontáže, kontrolu kvality paženia a debnenia,
-	oboznámiť sa s aktuálnymi predpismi BOZP, hygieny práce, ochrany pred požiarom, ochrany životného prostredia, pri zhotovení paženia a debnenia vo výkopoch aj pri práci vo výškach
-	orientovať sa v stavebných výkresoch,  
stavebnej dokumentácii a odbornej terminológii,
-	vymenovať druhy a vlastnosti materiálov používaných na zhotovenie lešenia,
-	popísať základné prvky lešenia, spôsoby ich spájania, druhy spájacích prostriedkov a požiadavky na lešenie,
-	popísať technologické postupy ručného opracovania dreva a kovov,
-	zdôvodniť požiadavky na lešenie,
-	vysvetliť postup výpočtu spotreby materiálu ( lešenárskych prvkov) pre zhotovenie lešenia budov,
-	poznať ručné a mechanizované náradie, nástroje a pomôcky na montáž a demontáž lešenia,
-	vysvetliť konštrukciu, tesárske spoje, výrobu, montáž a demontáž dreveného lešenia (kozové, stĺpikové, lavicové, vysunuté),
-	vysvetliť základný technologický postup montáže a demontáže pevného a posuvného lešenia (rúrkové, Haki), 
-	orientovať sa v jednotlivých druhoch systémového debnenia aj v tvaroch stavebných konštrukcií, pre zhotovenie debnenia (Rux, Layher, Peri)
-	poznať konštrukciu lanového lešenia (lávky, klietky),  ochranného lešenia (striešky, siete, ohradenie)a zásady ich montáže, 
-	vysvetliť zásady kontroly lešení,
-	oboznámiť sa s aktuálnymi predpismi BOZP, hygieny práce, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia 
pri lešenárskych prácach.

	
-	čítať  realizačné výkresy striech a ich tesárskych konštrukcií krovov, používať odbornú terminológiu,
-	pripraviť a skontrolovať pracovisko,
-	posudzovať kvalitu používaných materiálov na zhotovenie krovov,
-	navrhovať pracovné postupy zhotovenia, montáže, demontáže a opráv tesárskych konštrukcií,
-	používať vhodné ručné a mechanizované náradie, nástroje a pomôcky na opracovanie dreva a iných materiálov,
-	obsluhovať a vykonávať údržbu strojov a zariadení používaných pri tesárskych prácach, 
-	vypočítať spotrebu materiálu pre zhotovenie jednotlivých druhov tesárskych konštrukcií krovov,
-	merať, orysovať a ručne opracovávať drevo 
a kovy pri zhotovení krovov,
-	orysovať a  zhotovovať tesárske spoje krovov z doskového, hraneného, polohraneného reziva, guľatiny a materiálov na báze dreva,
-	spájať materiály drevenými, kovovými a plastovými spojovacími prostriedkami používanými pri montáži krovov,
-	zhotovovať  tesársky viazané konštrukcie krovov (hambálková sústava, ránková, stojatá a ležatá stolica, úsporná ležatá stolica, krovy sedlových, valbových, polvalbových, pultových, stanových striech, vikierov a i.)
-	zhotovovať  latovanie a debnenie šikmých striech pre jednotlivé krytiny podľa výrobcu,
-	osadzovať a kotviť úsporné konštrukcie zastrešenia (priehradové a plnostenné nosníky),
-	opravovať tesársky viazané konštrukcie,
-	kontrolovať kvalitu jednotlivých prvkov a hotových tesárskych konštrukcií,
-	dodržiavať predpisy BOZP, hygienu práce, protipožiarnu ochranu a ochranu životného prostredia pri práci na konštrukciách krovov a práci vo výškach, 
-	likvidovať a recyklovať odpad vznikajúci pri výrobe, montáži a oprave tesárskych     konštrukcií krovov.
-	čítať realizačné výkresy betónových a oceľobetónových konštrukcií, používať odbornú terminológiu,
-	pripraviť a skontrolovať pracovisko,
-	posudzovať kvalitu a navrhnúť správny pracovný postup opracovania používaných materiálov na zhotovenie paženia a debnenia,
-	navrhovať pracovné postupy zhotovenia, montáže, demontáže a opráv tesárskeho paženia a debnenia,
-	používať vhodné ručné a mechanizované náradie, nástroje a pomôcky na opracovanie dreva a iných materiálov,
-	vypočítať spotrebu materiálu pre zhotovenie jednotlivých druhov pažení a debnení,
-	používať a robiť údržbu  ručného a mechanizovaného náradia, nástrojov,  pomôcok,  strojov a zariadení používaných pri zhotovovaní paženia a debnenia,
-	obsluhovať a vykonávať údržbu strojov a zariadení pri tesárskych prácach,
-	merať, orysovať a ručne opracovávať drevo 
a kovy,
-	zhotovovať tesárske spoje doskového, hraneného,  polohraneného reziva a guľatiny na zhotovenie paženia a debnenia,
-	vyrábať a montovať drevené paženia,
-	vyrábať, montovať a demontovať tesárske debnenia betónových a oceľobetónových konštrukčných prvkov (základy - pásy, pätky, steny, stĺpy, dosky, prievlaky, preklady, schody),
-	navrhnúť skladbu jednotlivých prvkov systémového debnenia pre základné prvky stavebných oceľobetónových konštrukcií, správne ich montovať a demontovať,
-	kontrolovať hotové debnenia a porovnávať ich s realizačnými výkresmi betónových a oceľobetónových konštrukcií,
-	manipulovať, zabezpečovať údržbu 
a skladovať systémové debnenie,
-	dodržiavať predpisy BOZP, hygienu práce, protipožiarnu ochranu a ochranu životného prostredia pri práci na pažení, debnení, práci vo výkopoch a vo výškach,
-	likvidovať a recyklovať odpady vznikajúce 
-	pri výrobe, montáži a demontáži  tesárskych debnení.
-	kontrolovať a pripravovať pracovisko pre lešenárske práce,
-	posudzovať kvalitu a navrhnúť správny pracovný postup opracovania používaných materiálov na zhotovenie dreveného lešenia,
-	vypočítať spotrebu  materiálu (lešenárskych prvkov pre zhotovenie jednotlivých druhov lešení,
-	merať, orysovať a ručne opracovávať drevo 
a kovy,
-	zhotovovať  tesárske spoje doskového, hraneného, polohraneného reziva a guľatiny na zhotovenie tesárskeho lešenia,
-	navrhovať pracovné postupy zhotovenia, montáže, demontáže a opráv tesárskeho lešenia (kozové, stĺpikové, lavicové, vysunuté a i.),
-	používať vhodné ručné a mechanizované náradie, nástroje a pomôcky na opracovanie dreva a iných materiálov, na montáž a demontáž lešení,
-	robiť údržbu  ručného a mechanizovaného náradia, nástrojov,  pomôcok,  strojov a zariadení používaných pri zhotovovaní dreveného lešenia, jeho montáži a demontáži,
-	montovať a demontovať rúrkové lešenie  (stabilné, pojazdné, výťahové veže) a lešenie HAKI,
-	montovať, demontovať  a uskladňovať nové druhy lešení (Rux, Layher, Peri a i.),
-	montovať a demontovať lanové (lávky, klietky) a ochranné lešenia  (striešky, siete, ohradenie),
-	kontrolovať lešenie počas montáže, práce na lešení a demontáže,
-	vypracovať záznamy o kontrole lešenia,
-	dodržiavať  predpisy BOZP, hygieny práce, protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia pri lešenárskych prácach,
likvidovať a recyklovať odpad vznikajúci pri výrobe, montáži a demontáži drevených lešení.	

Hodnotiaci štandard pre ISDV

Predmetom overenia a hodnotenia bude:      

Teoretická časť:

1.	Aktuálne pracovné predpisy BOZP, hygieny práce, ochrany pred požiarom, ochrany životného prostredia a pri práci vo výškach, súvisiace s tesárskymi prácami pri zhotovení konštrukcie krovu podľa zadania.
2.	Vykonávacie výkresy konštrukcie krovu, odborná terminológia.
3.	Druhy a vlastnosti materiálov používaných na tesárske konštrukcie krovov, ich doprava, manipulácia a skladovanie. 
4.	Postup výpočtu spotreby materiálu na konštrukciu krovu.
5.	Meranie, orysovanie a ručné opracovanie dreva pri zhotovení tesárskych spojov z doskového, hraneného, polohraneného reziva a guľatiny; spájanie dreva kovovými, drevenými a plastovými spojovacími prostriedkami.
6.	Druhy a používanie vhodných pracovných nástrojov, ručného a mechanizovaného náradia, pomôcok a meradiel pre zhotovenie krovu.
7.	Zásady výroby, montáže, demontáže a opravy jednotlivých druhov konštrukcií krovov.
8.	Kontrola kvality a pevnosti konštrukcie krovu.
9.	Spôsoby likvidácie odpadu z tesárskych  prác.
10.	Aktuálne pracovné predpisy BOZP, hygieny práce, ochrany pred požiarom, ochrany životného prostredia a pri zhotovení paženia práci vo výkopoch a debnenia práci vo výškach.
11.	Druhy debnenia, ich konštrukcia, druhy a vlastnosti materiálov používaných na drevené debnenie a paženie, spôsoby spájania jednotlivých prvkov debnenia a paženia (tesárske spoje a kovové, drevené a plastové spájacie prostriedky).
12.	Doprava, manipulácia a skladovanie stavebných materiálov a debniacich prvkov pre paženie a debnenie. 
13.	Postup výpočtu spotreby materiálu pre zhotovenie paženia a debnenia.
14.	Meranie, orysovanie, zásady ručného opracovania dreva (rezanie, pilovanie, vŕtanie).  
15.	Zásady výroby a montáže tesárskych pažení a debnení betónových a oceľobetónových konštrukčných prvkov.
16.	Zásady montáže, demontáže, údržby a kontroly kvality systémových debnení.
17.	Spôsoby likvidácie odpadov z tesárskych  prác na pažení a debnení.
18.	Aktuálne pracovné predpisy BOZP, hygieny práce, protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia pri lešenárskych prácach. 
19.	Druhy a vlastnosti materiálov používaných na lešenia. Požiadavky na lešenie.
20.	Doprava, manipulácia a skladovanie lešenárskych materiálov a častí kovových lešení. 
21.	Postup výpočtu spotreby materiálu pre zadané drevené lešenia (kozové, stĺpikové, lavicové, vysunuté a i.) alebo kovových dielcov lešenia.
22.	Meranie, orysovanie, ručné opracovanie dreva, tesárske spoje doskového, hraneného, polohraneného reziva a guľatiny, spájanie dreva kovovými, drevenými a plastovými spojovacími prostriedkami pre drevené lešenia (kozové, stĺpikové, lavicové, vysunuté a i.).
23.	Zásady výroby, montáže a demontáže tesárskych lešení.
24.	Zásady montáže a demontáže oceľových a ochranných  druhov lešení. 
25.	Spôsoby likvidácie odpadov z tesárskych  prác pri výrobe drevených lešení.

Praktická časť:

1.	Dodržiavanie predpisov BOZP, používanie predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov pri práci na zhotovovaní konštrukcií krovov, pri práci vo výškach, udržiavanie poriadku na pracovisku (práce podľa zadania).
2.	Čítanie vykonávacích výkresov krovu podľa zadania, rozkreslenie jednotlivých druhov spojov a ich umiestnenie v konštrukcii krovu (praktické predvedenie s vysvetlením). 	
3.	Vypočítanie spotreby materiálu pre konštrukciu krovu podľa zadania (praktické predvedenie so  zdôvodnením).
4.	Zvolenie si a používanie správneho náradia, nástrojov a pomôcok na ručné a mechanizované opracovanie dreva a materiálov používaných pri zhotovení krovu podľa zadania (praktické predvedenie so  zdôvodnením).
5.	Správne zvolenie si a  používanie pracovných postupov pri opracovaní materiálov ručným a mechanizovaným náradím, pomôckami a meradlami pri zhotovení krovu podľa zadania (praktické predvedenie s vysvetlením).
6.	Voľba  správneho druh materiálu, spojovacích prostriedkov a ich správne použitie, manipulovanie s nimi pre zadaný druh krovu (praktické predvedenie so zdôvodnením).
7.	Zhotovenie konštrukcie krovu podľa zadania – správne rozmeranie a orysovanie materiálu pre zhotovovanie tesárskych spojov; voľba a správne používanie pracovných postupov pri zhotovení a spájaní tesárskych spojov; správne zameranie krovu pred jeho osadením; voľba, dodržiavanie a používanie správneho technologického postupu montáže krovu (praktické predvedenie so zdôvodnením).
8.	Skompletizovanie a skontrolovanie kvality a pevnosti konštrukcie krovu(praktické predvedenie so zdôvodnením).
9.	Správne zlikvidovanie odpadu z tesárskych  prác pri zhotovení krovu(praktické predvedenie so zdôvodnením).
10.	Dodržiavanie predpisov BOZP, používanie predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov pri práci na zhotovovaní konštrukcií paženia a debnenia, pri práci vo výškach, udržiavanie poriadku na pracovisku (práce podľa zadania).
11.	Čítanie vykonávacích výkresov paženia a debnenia podľa zadania, rozkreslenie jednotlivých druhov spojov a ich umiestnenie v konštrukcii paženia a debnenia (praktické predvedenie s vysvetlením). 	
12.	Vypočítanie spotreby materiálu pre konštrukciu paženia a debnenia podľa zadania (praktické predvedenie so  zdôvodnením).
13.	Voľbu a používanie správneho náradia, nástrojov a pomôcok na ručné a mechanizované opracovanie dreva a materiálov používaných pri zhotovení paženia a debnenia podľa zadania (praktické predvedenie so  zdôvodnením).
14.	Správne zvolenie si a  používanie pracovných postupov pri opracovaní materiálov ručným a mechanizovaným náradím, pomôckami a meradlami pri zhotovení paženia a debnenia podľa zadania (praktické predvedenie s vysvetlením).
15.	Voľbu  správneho druh materiálu, spojovacích prostriedkov a ich správne použitie, manipulovanie s nimi pre zadaný druh paženia a debnenia (praktické predvedenie so zdôvodnením).
16.	Zhotovenie konštrukcie paženia a debnenia podľa zadania – správne rozmeranie a orysovanie materiálu pre zhotovovanie tesárskych spojov; voľba a správne používanie pracovných postupov pri zhotovení a spájaní tesárskych spojov; správne zameranie paženia a debnenia pred jeho osadením; voľba, dodržiavanie a používanie správneho technologického postupu montáže paženia a debnenia (praktické predvedenie so zdôvodnením).
17.	Skompletizovanie a skontrolovanie kvality a pevnosti konštrukcie paženia a debnenia(praktické predvedenie so zdôvodnením).
18.	Správne zlikvidovanie odpadu z tesárskych  prác pri zhotovení paženia a debnenia(praktické predvedenie so zdôvodnením).
19.	Dodržiavanie predpisov BOZP, používanie predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov pri práci na zhotovovaní konštrukcií lešenia, pri práci vo výškach, udržiavanie poriadku na pracovisku (práce podľa zadania).
20.	Vypočítanie spotreby materiálu pre konštrukciu lešenia podľa zadania(praktické predvedenie so  zdôvodnením).
21.	Voľbu a používanie správneho náradia, nástrojov a pomôcok na ručné a mechanizované opracovanie dreva a materiálov používaných pri zhotovení tesárskeho dreveného lešenia podľa zadania (praktické predvedenie so  zdôvodnením).
22.	Správne zvolenie si a  používanie pracovných postupov pri opracovaní materiálov ručným a mechanizovaným náradím, pomôckami a meradlami pri zhotovení dreveného lešenia podľa zadania (praktické predvedenie s vysvetlením).
23.	Voľba  správneho materiálu, spojovacích prostriedkov a ich správne použitie, manipulovanie s nimi pre zadaný druh lešenia (praktické predvedenie so zdôvodnením).
24.	Zhotovenie konštrukcie dreveného lešenia podľa zadania – správne rozmeranie a orysovanie materiálu pre zhotovovanie tesárskych spojov; voľba a správne používanie pracovných postupov pri zhotovení a spájaní tesárskych spojov; správne zameranie lešenia pred jeho osadením; voľba, dodržiavanie a používanie správneho technologického postupu montáže lešenia (praktické predvedenie so zdôvodnením).
25.	Skompletizovanie a skontrolovanie kvality a pevnosti konštrukcie lešenia praktické predvedenie so zdôvodnením).
26.	Správne zlikvidovanie odpadu z tesárskych  prác pri zhotovení lešenia (praktické predvedenie so zdôvodnením).