Podlahár: Hodnotiaci štandard pre ISDV

Predmetom overenia a hodnotenia bude:      

Teoretická časť:

1.	Aktuálne pracovné predpisy BOZP, hygieny práce, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia pri kladení drevených a laminátových, povlakových a liatych podláh a dlažieb.
2.	Vykonávacie výkresy konštrukcií podláh, kladačský plán drevenej vzorovanej parketovej, povlakovej podlahy a vzorovanej dlažby, odborná terminológia.
3.	Druhy konštrukcií drevených a laminátových podláh, povlakových a liatych podláh a dlažieb a vlastnosti materiálov pre podkladové, izolačné a nášľapné vrstvy podláh, ich použitie, skladovanie a spôsob opracovania. 
4.	Postup výpočtu spotreby materiálu na jednotlivé vrstvy konštrukcie podlahy.
5.	Meranie, orysovanie a ručné opracovanie dreva, materiálov na báze dreva, plastov a  konštrukčné spoje doskového reziva pri zhotovení a úprave drevených a laminátových podláh; spájanie kovovými, drevenými a plastovými spojovacími prostriedkami.
6.	Meranie, orysovanie a ručné opracovanie materiálov na báze gumy, linolea, textilu, korku, a plastov; pri zhotovení a úprave povlakových podláh; spájanie rôznymi spojovacími prostriedkami podľa druhu podlahoviny – na sucho, lepením,...
7.	Druhy a používanie vhodných pracovných nástrojov, ručného a mechanizovaného náradia, strojov a zariadení, pomôcok a meradiel pri kladení, oprave a údržbe drevených a laminátových podláh, povlakových a liatych podláh a dlažieb.
8.	Zásady montáže, demontáže, zhotovenia povrchovej úpravy, údržby a opravy jednotlivých druhov konštrukcií drevených a laminátových podláh, povlakových a liatych podláh a dlažieb.
9.	Kontrola kvality a pevnosti konštrukcie drevených a laminátových podláh, povlakových a liatych podláh a dlažieb.
10.	Spôsoby likvidácie odpadu z podlahárskych  prác.

Praktická časť:

1.	Dodržiavanie predpisov BOZP, používanie predpísaných osobných ochranných pracovných 
prostriedkov pri kladení drevených a laminátových podláh, povlakových a liatych podláh a   dlažieb, udržiavanie poriadku na pracovisku (práce podľa zadania).
2.	Čítanie vykonávacích výkresov konštrukcií podláh podľa zadania, rozkreslenie jednotlivých druhov spojov;  zhotovenie kladačského plánu drevenej vzorovanej parketovej podlahy, povlakových a liatych podláh a dlažieb (praktické predvedenie s vysvetlením). 	
3.	Výškové osadenie podlahy na stavbe, zameranie váhorysu a výšky budúcej podlahy a rozvrhnutie podlahy (praktické predvedenie s vysvetlením).
4.	Druhy konštrukcií liatych podláh a dlažieb; vlastnosti materiálov pre podkladové, izolačné a nášľapné vrstvy podláh, ich použitie, skladovanie a spôsob spracovania.
5.	Vypočítanie spotreby materiálu pre jednotlivé vrstvy konštrukcie podlahy podľa zadania (praktické predvedenie so  zdôvodnením).
6.	Voľba a používanie správneho náradia, nástrojov a pomôcok na ručné a mechanizované opracovanie dreva, materiálov na báze dreva, plastov používaných pri kladení podlahy podľa zadania (praktické predvedenie so  zdôvodnením).
7.	Správne zvolenie si a  používanie pracovných postupov pri opracovaní materiálov ručným a mechanizovaným náradím, pomôckami a meradlami pri zhotovení podlahy podľa zadania (praktické predvedenie s vysvetlením).
8.	Voľba  správneho druhu materiálu, spojovacích prostriedkov a ich správne použitie, manipulovanie s nimi pre zadaný druh podkladovej, izolačnej a nášľapnej vrstvy podlahy, ich  skladovanie a spôsob opracovania (praktické predvedenie so zdôvodnením).
9.	Zhotovenie konštrukcie podlahy podľa zadania – správne rozmeranie a orysovanie materiálu pre kladenie podlahy; voľbu a správne používanie pracovných postupov pri zhotovení a spájaní podlahy; správne zameranie podlahoviny pred jej uložením; voľba, dodržiavanie a používanie správneho technologického postupu montáže podlahy (praktické predvedenie so zdôvodnením).
10.	Skompletizovanie a skontrolovanie kvality a pevnosti konštrukcie podlahy (praktické predvedenie so zdôvodnením).
11.	Správne zlikvidovanie odpadu z podlahárskych prác (praktické predvedenie so zdôvodnením).