Kvalifikačný štandard pre ISDV

Odborné vedomosti	Odborné zručnosti	
MONTÉR SUCHÝCH STAVIEB vie/má:	MONTÉR SUCHÝCH STAVIEB je zručný v oblasti/vie:	
1.	Základy stavebných prác 
-	orientovať sa v stavebných výkresoch a dokumentácii, v čítaní realizačných stavebných výkresov konštrukcií zhotovených suchou technológiou, 
-	charakterizovať konštrukcie pozemných stavieb zhotovené suchou technológiou,
-	uviesť výpočet plôch konštrukcií zhotovených suchou technológiou a spotreby materiálov,
-	popísať zhotovenie pracovných a ochranných lešení,
-	vymenovať druhy a vlastnosti materiálov používaných pri suchých technológiách (drevo, kovy, plasty, sadrokartón),
-	rozoznať ručné a mechanizované náradie, nástroje a pomôcky (píly, vŕtačky, brúsky, skrutkovače, hoblíky, frézy) na opracovanie materiálov používaných pri suchých technológiách,
-	popísať technologické postupy ručného opracovania materiálov používaných pri suchých technológiách, (rezanie, strihanie, sekanie, vŕtanie, pilovanie, ohýbanie, rovnanie, spájanie),
-	popísať manipuláciu s materiálom, dopravovanie a ukladanie materiálov na pracovisko,
-	uviesť zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri suchých technológiách.

2.	Zvislé stavebné konštrukcie zo sadrokartónu
-	popísať technologické postupy montáže zvislých stavebných konštrukcií zo sadrokartónu aj s ohľadom na pripevňovanie predmetov (priečka, medzibytová priečka, predsadená stena, inštalačná stena),
-	aplikovať  pracovné návody a katalógy výrobcov sadrokartónových systémov pri určovaní spotreby materiálu, manipulácii, doprave, montáži a povrchovej úprave,
-	popísať technologické postupy opráv zvislých stavebných konštrukcií zo sadrokartónu,
-	uviesť zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri montáži zvislých stavebných konštrukcií zo sadrokartónu.

3.	Vodorovné a šikmé konštrukcie zo sadrokartónu
-	popísať technologické postupy montáže vodorovných a šikmých konštrukcií zo sadrokartónu (podhľady stropov v jednej a v dvoch rovinách, oblúkové podhľady, podkrovie),
-	aplikovať  pracovné návody a katalógy výrobcov sadrokartónových systémov pri určovaní spotreby materiálu, manipulácii, doprave, montáži a povrchovej úprave,
-	popísať technologické postupy opráv vodorovných a šikmých konštrukcií zo sadrokartónu,
-	uviesť zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri montáži vodorovných a šikmých konštrukcií zo sadrokartónu.

4.	Suché technológie povrchových úprav stavebných konštrukcií
-	popísať technologické postupy montáže povrchových úprav stavebných konštrukcií zhotovené suchou technológiou (suché omietky, obklady, podlahy, odvetrané zatepľovacie systémy),
-	aplikovať  pracovné návody a katalógy výrobcov pri určovaní spotreby materiálu, manipulácii, doprave, montáži a povrchovej úprave,
-	popísať technologické postupy opráv povrchových úprav stavebných konštrukcií zhotovených suchou technológiou,
-	uviesť zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri montáži povrchových úprav suchou technológiou.

5.	Systémy suchých technológií  
-	charakterizovať konštrukčné systémy suchých technológií pozemných stavieb (sadrovláknité, drevocementové, drevené),
-	porovnať konštrukčné systémy suchých technológií pozemných stavieb.	1.	Základy stavebných prác
-	zvoliť potrebné materiály a náradie, nástroje a pomôcky na ich opracovanie,
-	ručne opracovať a spájať materiály používané pri suchých technológiách (drevo, kovy, plasty, sadrokartón),
-	posudzovať kvalitu vykonanej práce,
-	vykonávať bežnú údržbu náradia, nástrojov a pomôcok,
-	pracovať správne a zručne s náradím, nástrojmi a pomôckami pri ručnom opracovaní materiálov používaných pri suchých technológiách,
-	dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

2.	Zvislé stavebné konštrukcie zo sadrokartónu  
-	čítať stavebnú dokumentáciu pre potreby výkonu pracovných činností,
-	vymerať a pripraviť jednotlivé prvky zvislých stavebných konštrukcií podľa výkresov,
-	montovať a demontovať pomocné stavebné konštrukcie,
-	montovať a demontovať zvislé stavebné konštrukcie zo sadrokartónu (priečky, medzibytové priečky, predsadené steny, inštalačné steny),
-	povrchovo chrániť zvislé stavebné konštrukcie zo sadrokartónu nátermi,
-	realizovať opravy zvislých stavebných konštrukcií zo sadrokartónu, 
-	pracovať správne a zručne s náradím, nástrojmi a pomôckami pri montáži zvislých stavebných konštrukcií zo sadrokartónu,
-	dodržiavať bezpečnosť práce montáži a demontáži zvislých stavebných konštrukcií zo sadrokartónu.

3.	Vodorovné a šikmé konštrukcie zo sadrokartónu  
-	čítať stavebnú dokumentáciu pre potreby výkonu pracovných činností,
-	vymerať a pripraviť jednotlivé prvky vodorovných a šikmých konštrukcií zo sadrokartónu podľa výkresov,
-	montovať a demontovať pomocné stavebné konštrukcie,
-	montovať a demontovať vodorovné a šikmé konštrukcie zo sadrokartónu (podhľady stropov v jednej a v dvoch rovinách, oblúkové podhľady, podkrovie),
-	povrchovo chrániť vodorovné a šikmé konštrukcie zo sadrokartónu nátermi,
-	realizovať opravy vodorovných a šikmých konštrukcií zo sadrokartónu, 
-	pracovať správne a zručne s náradím, nástrojmi a pomôckami pri montáži vodorovných a šikmých konštrukcií zo sadrokartónu,
-	dodržiavať bezpečnosť práce  pri montáži a demontáži vodorovných a šikmých konštrukcií zo sadrokartónu.

4.	Suché technológie povrchových úprav stavebných konštrukcií 
-	čítať stavebnú dokumentáciu pre potreby výkonu pracovných činností,
-	vymerať a pripraviť jednotlivé prvky povrchových úprav zo sadrokartónu podľa výkresov,
-	montovať a demontovať pomocné stavebné konštrukcie,
-	montovať a demontovať povrchové úpravy stavebných konštrukcií zhotovené suchou technológiou (suché omietky, obklady, podlahy, odvetrané zatepľovacie systémy),
-	povrchovo chrániť zhotovené suché omietky, obklady, podlahy, odvetrané zatepľovacie systémy,
-	realizovať opravy suchých omietok, obkladov, podláh a odvetraných zatepľovacích systémov 
-	pracovať správne a zručne s náradím, nástrojmi a pomôckami pri suchých technológiách povrchových úprav stavebných konštrukcií,
-	dodržiavať bezpečnosť práce  pri suchých technológiách povrchových úprav stavebných konštrukcií.

5.	Systémy suchých technológií  
-	pripraviť materiál na zhotovenie sadrovláknitého, drevocementového alebo dreveného konštrukčného systému,
-	dodržiavať bezpečnosť práce  pri zhotovovaní konštrukčných systémov suchými technológiami.