Kvalifikačný štandard pre ISDV

Odborné vedomosti	Odborné zručnosti	
MURÁR – zhotovenie murovaných konštrukcií má/vie:

-	Orientovať sa v základnej odbornej terminológii používanej v stavebnej praxi,  v príslušných normách, predpisoch, katalógoch a návodoch výrobcov; technickej normalizácii a štandardizácii v odbore,
-	Orientovať sa technickej a projektovej dokumentácii stavieb, realizačných výkresoch murovaných konštrukcií,  
-	orientovať sa v platných predpisoch  a zásadách o bezpečnosti a ochrane zdravia  pri práci, hygieny práce a ochrany pred požiarom; osobných ochranných pracovných prostriedkoch a zariadeniach;
-	vymenovať druhy, vlastnosti a použitie  materiálov na murovanie stavebných konštrukcií; spôsoby ich manipulácie, dopravy a skladovania; 
-	definovať murivo, priečky, stĺpy, piliere, komíny, klenby;
-	charakterizovať murivo, modul, skladobný a výrobný rozmer, druhy konštrukčných systémov, 
-	vysvetliť druhy mált, ich použitie a postup výroby miešaním z jednotlivých zložiek aj zo suchých maltových zmesí pri murovaní; 
-	vysvetliť zásady výpočtu spotreby materiálu na murovanie;
-	popísať pracovné náradie, nástroje a pomôcky používané pri murovaní a výrobe betónu;
-	vymenovať stroje a malú mechanizáciu používanú pri murárskych a betonárskych prácach s nimi súvisiacimi;
-	definovať zásady platné pri technologickom postupe murovania,
-	definovať základné pravidlá murovania behúňovej a väzákovej väzby, murovanie múrov rôznej hrúbky – väzba priebežná, rohová, kolmé pripojenie, križovanie, ukončenie, ostenia rovného aj so zalomením,  komínov, klenieb),
-	charakterizovať druhy tvarovkového muriva a zásady ich murovania,
-	charakterizovať kamenné a zmiešané murivo a zásady ich murovania,
-	definovať technologické postupy a princípy murovania  priebežných  nosných múrov, pilierov a klenieb
-	definovať technologické postupy a princípy zosilňovania a zoslabovania,  križovania a skosenia nosných múrov, 
-	definovať technologické postupy a princípy murovania, križovania a skosenia priečok,
-	charakterizovať ostenie okien a dverí, 
-	definovať technologické postupy a princípy murovania ostenia okien a dverí,
-	charakterizovať jednoduché debnenie pre preklady okenných a dverných otvorov,
-	definovať technologické postupy a princípy osadenia prefabrikovaných prekladov okien a dverí,
-	definovať technologický postup osadenia dverového a okenného rámu súčasne s murovaním muriva,
-	charakterizovať komíny, ich časti, funkcie,  podmienky dobrého ťahu komína,
-	popísať jednovrstvové  a viacvrstvové komíny, postup ich murovania/montáže,
-	definovať technologické postupy a princípy murovania komínov v priebežnom múre a voľne stojacich komínov, 
-	definovať zásady kontroly kvality stavebných prác,
-	definovať zásady ochrany životného prostredia a likvidácie stavebného odpadu pri vykonávaní murárskych prác;	MURÁR -  zhotovenie murovaných konštrukcií je zručný v oblasti/vie:

-	čítať technickú a projektovú dokumentáciu stavieb,  normy a realizačné výkresy murovaných konštrukcií,  používať odbornú terminológiu;
-	dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce  a ochrany proti požiarom; 
-	používať osobné ochranné pracovné prostriedky a zariadenia,
-	zaobchádzať s protipožiarnym zariadením
-	chrániť životné prostredie a likvidovať stavebný odpad vzniknutý  pri vykonávaní murárskych prác;
-	posúdiť a  vybrať vhodné stavebné materiály vzhľadom k zvoleným pracovným postupom pri murovaní,
-	vypočítať spotrebu materiálu na murovanie danej stavebnej konštrukcie; 
-	navrhnúť a vyrobiť vhodnú maltu pre murované konštrukcie z rôznych materiálov, 
-	vyrobiť betónovú zmes mokrým spôsobom
-	zhotoviť maltu a betónovú zmes zo suchých zmesí,
-	manipulovať, dopravovať a skladovať stavebné materiály na murovanie,
-	pripravovať, používať/obsluhovať  a udržiavať pracovné prostriedky a drobnú  mechanizáciu potrebnú pre murárske práce, 
-	dodržiavať zásady murovania v zime,
-	murovať väzby : behúňovú, väzákovú,  priebežných múrov, rohov, kolmého pripojenia, križovania, ukončenia/ostenia rovného aj so zalomením, skosenia múrov, komínov, klenieb)
-	murovať správne nosné murivo, priečky, stĺpy, piliere, komíny a klenby, 
-	zhotoviť zosilnenie a zoslabenie múrov, pilierov a klenieb,
-	murovať priečky z tehlového a tvarovkového  muriva,
-	zhotoviť jednoduché debnenie prekladov okenných a dverných otvorov
-	osadzovať prefabrikované keramické preklady okenných a dverných otvorov, 
-	osadzovať okenné  a dverné rámy 
-	murovať priebežné a voľne stojace komíny vrátane prípravy spojovacieho materiálu a kontroly prevádzaných prác,
-	murovať jedno a viacvrstvové komíny z tradičných a tvarovkových materiálov, vrátane prípravy spojovacieho materiálu a kontroly prevádzaných prác,
-	murovať kamenné a zmiešané murivo, príprava malty a kontrola prevádzaných prác,
-	upratovať pracovisko a likvidovať odpad z murárskych prác,
-	robiť kontrolu  hotovej murovanej konštrukcie (vodorovnosť vrstiev, hrúbka malty a kolmosť múrov).